**SATURNO AF/ AM/ RF/ MR/ IN&OUT F/ IN&OUT M**

Il prodotto è alimentato a 500Ma per la versione 18W.

In particolare, il Saturno seguenti cavi:

* Conduttore isolato nero Awg20 (0,50mmq) RXL UL 3266 300V 125°C
* Conduttore isolato rosso Awg20 (0,50mmq) RXL UL 3266 300V 125°C

tenuti assieme a seconda dei casi da:

* Guaina termorestringente nera EPF-A 2,4mm/1,2mm
* Guaina (96000460) ø 3,5mm rivestita in calza di vetro nera L=200 mm

completi di morsetto volante a molla - Connettore MKX 2 vie cod.MX3258-2P